**PRZEDMIAR ROBÓT**

**„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

**w obrębie Dymitrów Duży na dz. o nr ewid. 313, 221 i 220”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis zamierzeń** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1. | Roboty pomiarowe, geodezyjne wytyczenie drogi | mb | 850 |
| 2. | Mechaniczne profilowanie trasy drogi wraz z uzupełnieniem głębokich wyboi kruszywem kamiennym i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne –wałowanie oraz częściowe ścinanie darniny na trasie drogi z jej wbudowaniem w obrębie prowadzonych robót  850 mb x 3 m + rozjazdy 20 m2 | m2 | 2570 |
| 3. | Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm po zagęszczeniu (z piasku, żwiru lub z żużla paleniskowego)  850 mb x 3 m + rozjazdy 20 m2 | m2 | 2570 |
| 4. | Wykonanie nawierzchni z kamienia o grubości po zagęszczeniu gr. 10 cm z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63 na długości 850 mb x 3 m + rozjazdy 20 m2 | m2 | 2570 |

Sporządził:

Janusz MAGDA

ZATWIERDZIŁ: