**PRZEDMIAR ROBÓT**

**„Modernizacja drogi w obrębie Kaczaki - dz. o nr ewid. 2859/15”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis zamierzeń** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1. | Roboty pomiarowe, geodezyjne wytyczenie drogi | mb | 365 |
| 2. | Mechaniczne ścinanie humusu – darni warstwą średnio 10 cm z wbudowaniem i zagęszczeniem tego urobku w pasie drogowym po obu stronach drogi. Po wykonaniu w/w robót należy wykonać profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na długości365 mb x 4 m + rozjazdy 30 m2  | m2 | 1490 |
| 3. | Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm po zagęszczeniu (z piasku, żwiru lub z żużla paleniskowego)365 mb x 4 m + rozjazdy 30 m2  | m2 | 1490 |
| 4. | Wykonanie nawierzchni z kamienia o grubości 20 cm po zagęszczeniu tj. (warstwa dolna o frakcji 20-60 tłuczeń grubości 15 cm i warstw górna o frakcji 0-31,5 kliniec grubości 5 cm)365 mb x 4 m + rozjazdy 30 m2  | m2 | 1490 |

Sporządził:

Janusz MAGDA

ZATWIERDZIŁ: