**PRZEDMIAR ROBÓT**

**„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

**w obrębie Suchorzów - dz. o nr ewid. 1294”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis zamierzeń** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
| 1. | Mechaniczne profilowanie trasy drogi wraz z uzupełnieniem istniejących głębokich wyboi kruszywem kamiennym i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – wałowanie  577 mb x 3 m + rozjazdy 20 m2 | m2 | 1751 |
| 2. | Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm po zagęszczeniu (z piasku, żwiru lub z żużla paleniskowego)  577 mb x 3 m + rozjazdy 20 m2 | m2 | 1751 |
| 3. | Wykonanie nawierzchni z kamienia o grubości po ostatecznym zagęszczeniu gr. 15 cm tj. warstwa dolna o frakcji 20-60 tłuczeń gr. 10 cm i warstwa górna o frakcji 0-31,5 kliniec gr. 5 cm  577 mb x 3 m + rozjazdy 20 m2 | m2 | 1751 |

Sporządził:

Janusz MAGDA

ZATWIERDZIŁ: